**KOLINK BSKL002 és BSKL001 (LS689A/LS689 with 564IC)**

**vonalkódolvasó magyar betű kalibrálásához csak az alábbi kód beolvasása szükséges**

